

Guide de démarrage : Victor Stratus4 M

Table des matières

[Aperçu 2](#_Toc198894066)

[À propos du Stratus4 M 2](#_Toc198894067)

[Où se procurer le Stratus4 M 2](#_Toc198894068)

[Comment obtenir des livres ou des magazines 2](#_Toc198894069)

[Présentation du Stratus4 M 3](#_Toc198894070)

[Diagramme du Stratus4 M 3](#_Toc198894071)

[Description du Stratus4 M 4](#_Toc198894072)

[Comment écouter un livre ou un magazine avec le Stratus4 M 5](#_Toc198894073)

[Choisir un livre 5](#_Toc198894074)

[Écouter un livre 5](#_Toc198894075)

[Comment effacer des livres de votre Stratus4 M 6](#_Toc198894076)

[Où obtenir de l’aide 7](#_Toc198894077)

[Conseils pratiques 7](#_Toc198894078)

## Aperçu

Le présent guide fournit de l’information de base vous permettant d’écouter des livres et des magazines du CAÉB sur le Stratus4 M.

## À propos du Stratus4 M

Le Victor Stratus4 M est un lecteur de livres audio numériques simple à utiliser. Outre la lecture de livres sur CD, les versions compatibles Internet du Stratus4 M peuvent également être reliées à votre compte du CAÉB et être chargées de livres par connexion sans fil ou encore à l’aide d'une carte SD ou d’une clé USB.

## Où se procurer le Stratus4 M

Le Stratus4 M est disponible directement auprès du fabricant (HumanWare), ou par l’intermédiaire du centre Mieux Vivre d’INCA ou d’autres distributeurs. Certaines provinces proposent même des programmes de subvention permettant aux personnes incapables de lire les imprimés de s’en procurer un.

[Stratus4 M chez HumanWare](https://store.humanware.com/hca/lecteur-daisy-mp3-victor-reader-stratus4-m.html)

[Stratus4 M au centre Mieux Vivre d’INCA](https://cnibsmartlife.ca/fr/products/victor-reader-stratus-4m-non-configure)

## Comment obtenir des livres ou des magazines

Plusieurs options permettent de se procurer des livres audio numériques du CAÉB sur votre Stratus4 M, sans utiliser de CD. Tout dépend du modèle de votre Stratus. S’il peut être relié à un réseau sans fil, les livres que vous receviez auparavant sur CD peuvent être placés sur votre étagère personnelle de Téléchargement direct. Le Stratus s’y connecte et vous permet de sélectionner et de lire n’importe lequel des titres placés sur votre étagère. Pour obtenir plus d’information sur la mise en place de ce service, consultez la page [Service de Téléchargement direct](https://bibliocaeb.ca/services/delivery-options/direct-to-player).

Pour savoir si votre lecteur est compatible avec le service de Téléchargement direct du CAÉB, appuyez sur la touche d’accès à l’information (au centre des touches de navigation) jusqu’à ce que vous entendiez le nom du modèle ou le numéro de la version. Les intervenants de notre [Centre de contact](https://bibliocaeb.ca/contact-us) peuvent vous aider à déterminer si votre lecteur est compatible et vous abonner au service de Téléchargement direct.

Si vous n’avez pas accès à un réseau Internet sans fil, sachez que le Stratus4 M peut lire des livres à partir d’une carte SD ou d’une clé USB. Dans ce cas, vous devrez ouvrir une session sur votre compte du CAÉB sur un ordinateur et télécharger les livres sur la carte SD ou la clé USB, que vous connecterez ensuite dans votre lecteur pour lire vos livres. Pour obtenir plus d’information sur le chargement de livres sur une carte SD ou une clé USB, consultez le tutoriel intitulé [Transférer un livre DAISY (zip) sur votre lecteur Victor Stratus](https://bibliocaeb.ca/help/tutorials/how-to-transfer-zip-to-victor-reader-stratus).

## Présentation du Stratus4 M

### Diagramme du Stratus4 M



#### Touches et composantes du Stratus :

1. Tonalité
2. Volume
3. Vitesse
4. Navigation: HAUT
5. Navigation: BAS
6. Navigation: GAUCHE
7. Navigation: DROITE
8. Info
9. Catalogue
10. Signets
11. Éjecter
12. Mise sous tension
13. Recul rapide
14. Écoute-Arrêt
15. Avance rapide
16. Mise en sommeil
17. Prise pour le casque d'écoute
18. Prise d'alimentation
19. Lecteur de cédéroms

### Description du Stratus4 M

Votre Stratus4 M peut être muni d’un couvercle de protection permettant d’éviter l’utilisation accidentelle de certaines fonctions plus avancées. Ce couvercle devra être enlevé pour accéder aux livres du CAÉB. Pour savoir comment l’enlever, consultez le [Guide d’utilisation du Stratus4 M](https://www.humanware.com/wp-content/uploads/2024/11/Stratus4-UG-ca-fr.doc) (document Word).

#### Présentation (sans couvercle de protection)

Le haut-parleur intégré est situé dans l’angle supérieur gauche de la face avant.

En haut au centre, trois paires de touches permettent le réglage vers le haut et vers le bas. De gauche à droite, elles correspondent aux commandes **tonalité**, de **volume** et de **vitesse**.

Sous ces commandes, au centre du lecteur, on retrouve les quatre touches de navigation en forme de flèche **HAUT**, **BAS**, **GAUCHE** et **DROITE**, qui permettent de se déplacer facilement dans la structure d’un livre. Au centre de ces touches de navigation, on peut apercevoir la touche **Information**, qui permet d’obtenir des données sur le livre en cours de lecture, l’état de la pile, le mode de lecture, etc.

À droite des quatre touches de navigation, on aperçoit la touche de **mise en marche**. Elle est légèrement en retrait pour éviter de l’enfoncer accidentellement.

À gauche des quatre touches de navigation, environ au centre du lecteur, on retrouve trois autres touches :

* Étagère
* Signets
* Éjection (pour retirer des CD ou effacer des livres du lecteur).

Sous les quatre touches de navigation se trouve un groupe de quatre touches, dont trois sont alignées sur le bord inférieur du lecteur. Ce sont, de gauche à droite, les touches de **recul**, de **lecture/arrêt** etd’**avance rapide**. Enfin, au-dessus de la touche de **lecture/arrêt**, on retrouve la touche de **mise en veille**. Elle est en forme de croissant et est dotée d’une DEL de couleur orange.

## Comment écouter un livre ou un magazine avec le Stratus4 M

Nous présumons ici que vous avez déjà mis en place le service de Téléchargement direct ou que vous avez connecté une unité de stockage externe comme une clé USB ou une carte SD chargée de livres du CAÉB. Pour obtenir plus d’information à ce sujet, consultez les tutoriels intitulés [Service de Téléchargement direct](https://bibliocaeb.ca/services/delivery-options/direct-to-player) et [Transférer un livre DAISY (zip) sur votre lecteur Victor Stratus](https://bibliocaeb.ca/help/tutorials/how-to-transfer-zip-to-victor-reader-stratus).

**Allumer et éteindre le Stratus4 M :** Maintenez enfoncée la touche de mise en marche (rebord droit du lecteur). Si le lecteur est éteint, il s’allumera et émettra un bref signal sonore. S’il est déjà allumé, vous pouvez l’éteindre en maintenant cette touche enfoncée.

### Choisir un livre

Pour accéder à la liste des livres disponibles, appuyez sur la touche **Étagère** (touche du haut sur le rebord gauche du lecteur). Utilisez les touches **Droite** et **Gauche** pour passer d’un titre à un autre jusqu’à ce que vous entendiez celui qui vous intéresse. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de **lecture** (touche du milieu en bas du lecteur). La lecture du livre commencera à partir de la dernière position de lecture.

### Écouter un livre

Voici les instructions pour utiliser les fonctions les plus courantes de votre lecteur Stratus4 M.

* **Lecture/arrêt :** Enfoncez la touche de lecture (touche du milieu en bas du lecteur) pour lancer la lecture de votre livre. Appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter la lecture.
* **Recul et** **avance rapide :** En maintenant enfoncées les touches de recul ou d’avance rapide (à gauche et à droite de la touche de lecture), vous pouvez reculer et avancer dans le texte.
* **Parcourir un livre ou un magazine :** Les quatre touches de navigation vous permettent de passer rapidement d’un élément à un autre du livre.
  + Les touches **Haut** et **Bas** (les flèches ascendantes et descendantes au centre du lecteur) permettent de modifier le niveau de navigation et de décider de passer d’un chapitre à l’autre, d’une sous-section à l’autre, d’une page à l’autre, etc. Les options dépendent de la manière dont le livre a été produit.
  + Les touches **Gauche** et **Droite** (les flèches vers la gauche et la droite au centre du lecteur) vous permettent d’avancer ou de reculer d’un endroit à l’autre en fonction du niveau de navigation sélectionné.
    - Remarque : Si vous enfoncez accidentellement la touche **Gauche** ou **Droite**, appuyez sur la touche opposée dans les 10 secondes et vous reviendrez à la position précédente.
* **Tonalité**, **volume** et **vitesse :** Vous trouverez en haut de la face du lecteur un groupe de trois boutons haut et bas. De gauche à droite, le premier bouton permet de régler la tonalité, le deuxième de régler le volume et le dernier de régler la vitesse de lecture.
* **Information :** Utilisez le bouton **Information** (entre les touches de navigation au centre du lecteur) pour obtenir de l’information sur votre position dans le livre, sur le modèle et la version du lecteur, etc. Téléchargez le [Guide d’utilisation du Stratus4 M](https://www.humanware.com/wp-content/uploads/2024/11/Stratus4-UG-ca-fr.doc) (document Word) pour obtenir plus d’information à ce sujet.

## Comment effacer des livres de votre Stratus4 M

Lorsque vous avez terminé la lecture d’un article du CAÉB, nous vous demandons de l’effacer de votre lecteur Stratus4 M.

Que vous utilisiez le service de Téléchargement direct du CAÉB, une clé USB ou une carte SD, la procédure de retour des livres est la même.

Maintenez enfoncée la touche **Éjection** (en bas à gauche de la face du lecteur). Vous serez invité à retirer le livre. Confirmez en appuyant sur la touche **Lecture** ou appuyez sur n’importe quelle autre touche pour annuler.

## Où obtenir de l’aide

Si vous avez besoin d’aide pour utiliser le service de Téléchargement direct, écouter les livres du CAÉB sur le Stratus4 M ou gérer votre compte, vos services ou vos articles du CAÉB, nous sommes là pour vous aider!

* 1-855-655-2273, du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h 30, heure de l’Est
* [aide@bibliocaeb.ca](mailto:aide@bibliocaeb.ca)

### Conseils pratiques

#### Description des touches

Pour en savoir davantage sur chaque touche et sa fonction, vous pouvez entrer dans un mode de description des touches. Lorsque ce mode est activé, le fait d’appuyer sur n’importe quelle touche indique sa fonction, sans qu’aucune action ne soit activée. Appuyez sur la touche de **mise en marche** sans la maintenir enfoncée pour entrer dans ce mode. Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir aux fonctions normales.

#### Guide d’utilisation

Le Stratus4 M est chargé d’un guide d’utilisation parlé. Maintenez enfoncée la touche **Étagère** pour commencer à l’écouter. Appuyez à nouveau sur cette touche pour quitter le guide d’utilisation. Ce document est également disponible sur la page Web de HumanWare : [Guide d’utilisation du Stratus4 M](https://www.humanware.com/wp-content/uploads/2024/11/Stratus4-UG-ca-fr.doc) (document Word).